function data()
return {
	matConfigs = {
		{ 0, 0, 0, }, 
	},
	subMeshes = {
		{
			indices = {
				normal = {
					count = 18840,
					offset = 190028,
				},
				position = {
					count = 18840,
					offset = 152348,
				},
				tangent = {
					count = 18840,
					offset = 208868,
				},
				uv0 = {
					count = 18840,
					offset = 171188,
				},
			},
			materials = {
				"rheingold_oberleitung_basic.mtl", 
			},
		}, {
			indices = {
				normal = {
					count = 21276,
					offset = 270260,
				},
				position = {
					count = 21276,
					offset = 227708,
				},
				tangent = {
					count = 21276,
					offset = 291536,
				},
				uv0 = {
					count = 21276,
					offset = 248984,
				},
			},
			materials = {
				"rheingold_oberleeitung_abspanngewichte.mtl", 
			},
		}, {
			indices = {
				normal = {
					count = 2472,
					offset = 317756,
				},
				position = {
					count = 2472,
					offset = 312812,
				},
				tangent = {
					count = 2472,
					offset = 320228,
				},
				uv0 = {
					count = 2472,
					offset = 315284,
				},
			},
			materials = {
				"rheingold_ausleger_basic.mtl", 
			},
		}, 
	},
	vertexAttr = {
		normal = {
			count = 37200,
			numComp = 3,
			offset = 56956,
		},
		position = {
			count = 20028,
			numComp = 3,
			offset = 0,
		},
		tangent = {
			count = 58192,
			numComp = 4,
			offset = 94156,
		},
		uv0 = {
			count = 36928,
			numComp = 2,
			offset = 20028,
		},
	},
}
end